Comunicação linux windows

Linux--

Ter acesso ao root do linux

Executar o comando 'sudo su'

Digitar a senha

Apt-get install – intalar trem

Sl;sl/dev/ttys0- enviar trem

Pwd

Ls-la/etc/init/ (entrar no local init)

verificaras portas de tty1 a tty6 e se não existir porta tty0 criá-la

Testar a comunicação com mensagem de texto /dev/tty0 - enviar oi

Entrar no loca de acesso cd/etc/init - criar porta

Ls-la

Cp tty1.conf ttys0.conf - copiar a porta

Vi ttys0.conf - service ttys0 start - Inicar serviço

Windows-

Instalar Tera term

Configurar como porta SERIAL em vez de COM

Velocidade setup>serial port> 115200